**OKULLARDA YAPILMASI ZORUNLU DURUMLAR**

* **Acil Durumlar**
  + Acil durumla ilgili iletişime geçilecek telefon numaralarının görünür yerlere asılmış olması.
  + Acil durum planlarının her katta asılı olması.
  + Acil çıkış ve sınıf kapılarının dışa doğru açılır durumda olması.
  + Kapı ve kaçış yollarını gösteren acil durum levhalarının uygun yerlere yerleştirilmesi ve karanlıkta görülebilir olması için fosforlu ya da şebekeden bağımsız bir elektrik kaynağı ile beslenen ışıklı levha kullanılması.
  + Alarm ikaz sistemleri çalışır durumda olmalı.
  + Toplanma alanlarının belirlenmesi.
  + Kaçış yollarında ve merdivenlerde elektrik kesintisi anında devreye girecek şarjlı aydınlatma sistemlerinin bulundurulması
* **Elektrik**
  + Elektrik ve sigorta kutularının kilit altında olması. Acil müdahale için dış kapağına şalter ve uyarı işaretlerinin konması.
  + Kabloların toplanması ve sürekli kullanımda seyyar tesisat **kullanılmaması.**
  + Elektrik prizlerinin sağlamlığının sürekli olarak kontrol altında tutulması.
* **Yangın**
  + Hidrant sistemlerinin çalışır durumda olması.
  + Yangın tüplerinin basınçlarının ve son kullanım tarihlerinin kontrol edilmesi.
  + Duman ve gaz dedektörlerinin çalışır durumda olması.
  + Yangın tüplerinin askı aparatlarının yerden max 90 cm yükseklikte olması
* **Merdivenler**
  + Merdiven basamaklarına kaymaz bantların yapıştırılması
  + Merdiven tırabzanlarının standartlara uygun hale getirilmesi
  + 120 cm’e kadar olan merdiven genişliklerinde tek tırabzan, 120 cm’den fazla olması durumunda iki tırabzan, 240 cm’yi geçmesi durumunda ise iki tırabzan arası 120 cm’yi geçmeyecek şekilde ara tırabzanlar koyulması
* **Tuvaletler**
  + Lavaboların sağlamlıklarının kontrol edilmesi
  + Tuvaletlerde hijyen şartlarının sağlanmış olması
  + Engelli öğrenci bulunan okullarda engellilere uygun tuvalet bulundurulması
* **Temizlik**
  + Görevliler için kişisel koruyucu donanım ekipmanlarının temin edilmesi (eldiven, maske, bone vb. koruyucular)
  + Çöp kovalarının kapaklı ve el sürmeden açılabilir olması
  + Okulda el ile temasın bulunduğu sıralar, kapı kolları, dolap, masa gibi yüzeylerin su ve sabun ile periyodik olarak temizlenmesi
  + Çalışanların kullanılan temizlik malzemelerinin etki ve yan etkileri hakkında bilgi sahibi olmasının sağlanması
  + Temizlik maddelerine ait malzeme güvenlik bilgi formlarının (MSDS) temin edilmesi ve saklanması
* **Havalandırma**
  + Havalandırmaya ihtiyaç duyulan yerlerde pencerelerin açılabilir olması
  + Pencereler açılması durumunda yaralanma ve düşme riski doğuruyorsa açıklığın 10 cm ile sınırlandırılması
  + Aşağıya açılan üst pencerelerin sınırlandırma kollarının sağlamlığının kontrol edilmesi, sağlam değil ise onarılması
  + Sınıf ortamlarında üşümeye ya da sıcaktan bunalmaya sebep olmayacak şekilde termal konfor şartlarının sağlanmış olması
* **Zemin**
  + Bina dışında kalan ve yağış altında bulunan merdivenlerin mümkünse kaymaz malzemeden yapılması, mümkün değilse kaymayı önleyici tedbirler alınması
  + Bahçe zeminlerinde takılıp düşmeye sebep olabilecek zemin bozukluklarının giderilmesi
  + Bina içi ve dışında, kaymaya meyilli yüzeylerde temizlik yapıldıktan sonra “Dikkat Kaygan Zemin” tabelası koyulması ve zeminin kuruması ile birlikte tabelanın kaldırılması
* **Ergonomi**
  + Ekranlı araçlar ile çalışan kişilere, ekranlı araçlarla çalışma şartlarına uygun ergonomiye sahip masa ve sandalyelerin temin edilmesi
  + Öğretmenler odasının ergonomik şartları göz önünde bulundurularak, oturma yerleri ve dolapların konforlu hale getirilmesi
  + Sınıf ve laboratuarlarda öğrencilerin oturdukları sandalye ve sıraların ergonomik şartlara uygun hale getirilmesi
* **Dolaplar**
  + Dolapların üzerlerinin açık olması durumunda düşmeye sebep olabilecek hiçbir eşyanın dolap üstüne koyulmaması
  + Binadaki tüm dolapların duvara sabitlenmiş olması
  + Okullarda bulunan ilk yardım dolaplarında bulunan malzemelerin son kullanma tarihlerinin periyodik olarak kontrol edilmesi
* **Periyodik kontroller**
  + Asansörlerin kontrolü ve periyodik bakımlarının yetkili kişilere yaptırılması.(Yeşil Etiket)
  + Elektrik tesisatının ve topraklamasının yıllık bakımının yetkili kişilere yaptırılması.(Elkt Müh.Odası)
  + Isıtma kazanlarının ve doğalgaz kombilerinin yıllık bakımının yetkili kişilere yaptırılması.
  + Paratoner tesisatının yıllık bakımının yetkili kişilere yaptırılması.
* **Bahçe Duvarı –Giriş Kapısı**
* Kayar kapı en az 4 noktadan sürekli bağlı olmalı
* **Kazan Dairesi,**
* Kazan Dairesi kapısı sürekli kilitli olmalı
* Kazan Dairesi girişinde acil enerji kesme butonu olmalı
* **Kazan Dairesi acil çıkış kapısı olmalı önü tıkalı olmamalıdır**
* **Kazan Dairesi elektrik panosu üzerinde sugideri kanalizasyon borusu olmamalıdır**